****

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBJETO: Pintura da Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Rural Municipal Nossa Senhora das Graças**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

1. OBJETO

Serviço de pintura do piso da quadra poliesportiva da Escola Rural Municipal Nossa Senhora das Graças.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados na pintura do piso da quadra poliesportiva da Escola Rural Municipal Nossa Senhora das Graças.

A empresa, ao participar do processo licitatório desta obra, esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinários e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer duvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

PINTURA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

Toda a superfície do piso da quadra e do entorno deve ser estar limpa e devidamente preparada para a pintura.

A marcação das faixas de demarcação deve seguir o Padrão Oficial e as referências descritas no projeto devem ser seguidas. Tais marcações devem ser feitas em tinta acrílica própria para piso, com largura de 5 cm.

A pintura da quadra deve ser realizada com tinta epóxi, com garantia de qualidade, duração e eficiência.

OBS.: Antes do serviço de pintura ser realizado, deverá ser realizado o teste de cor dos produtos. Este teste deverá ser realizado pela empresa, a fim de comprovar que as cores descritas no projeto serão atendidas na obra.

LIMPEZA DA OBRA

A obra devera ser entregue totalmente limpa e em perfeito estado de segurança e funcionamento. Os pisos deverão estar lavados, limpos e sem avarias. Não deverão apresentar manchas na pintura, falhas ou deformidades.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ovídio Luiz Druszcz

Engenheiro Civil

CREA-PR 19.236/D